### - a -

- accountRegistrationRequiredAgeYears : RakNet::Lobby2Server::ConfigurationProperties
- accountRegistrationRequiresCDKey : RakNet::Lobby2Server::ConfigurationProperties
- acknowlegementBitsSent : RakNetStatistics
- acknowlegementsPending : RakNetStatistics
- acknowlegementsReceived : RakNetStatistics
- acknowlegementsSent : RakNetStatistics
- allocationSize : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType >
- allowConnectionResponseIPMigration : RakPeer

### - b -

- binaryAddress : SystemAddress
- bitSize : Packet
- bitsPerSecond : RakNetStatistics
- bitsReceived : RakNetStatistics
- bitsWithBadCRCReceived : RakNetStatistics
- bitsWrittenSoFar : RakNet::SerializeParameters
- bookmarkedUsers : RakNet::BookmarkedUsers_Get
- bytesSentPerSecond : RakPeer

### - c -

- callbackId : RakNet::Lobby2Message
- callDepth : InlineFunctor
- callGenerationCode : NetworkIDObject
- channelNames : LogCommandParser
- channels : LogCommandParser::SystemAddressAndChannel
- completedThreads : InlineFunctorProcessor
- connectionStartTime : RakNetStatistics
- context : FileListNode
- creatingSystemGUID : RakNet::Replica3
- creationTime : InternalPacket
- currentRating : RakNet::Ranking_GetRating

### - d -

- data : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType > , FileListNode , Packet , InternalPacket
- dataBitLength : InternalPacket
- dataLengthBytes : FileListNode
- dataSize : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType >
- deletingSystemGUID : RakNet::Replica3
- destinationConnection : RakNet::SerializeParameters
- duplicateAcknowlegementsReceived : RakNetStatistics
- duplicateMessagesReceived : RakNetStatistics

### - e -

- emailResults : RakNet::Emails_Get
- encryptionBitsSent : RakNetStatistics
- endThreads : RakPeer
- extendedResultCode : RakNet::Lobby2Message

### - f -

- fileLengthBytes : FileListNode
- filename : FileListNode
- frequencyTable : RakPeer
- fullPathToFile : FileListNode
- functionName : RPCParameters
- functionThread : InlineFunctorProcessor

### - g -

- guid : Packet

### - h -

- hostAddress : SocketDescriptor

### - i -

- IDTree : NetworkIDManager
- ifp : InlineFunctor
- input : RPCParameters
- instance : RakNet::StringTable
- internalOutputQueueSize : RakNetStatistics
- invalidMessagesReceived : RakNetStatistics
- invitesSent : RakNet::Friends_GetInvites
- isAReference : FileListNode
- isMainLoopThreadActive : RakPeer

### - l -

- lastSerializationSent : RakNet::LastSerializationResult , RakNet::SerializeParameters
- length : Packet

### - m -

- maximumIncomingConnections : RakPeer
- maximumNumberOfPeers : RakPeer
- messageDataBitsResent : RakNetStatistics
- messageDataBitsSent : RakNetStatistics
- messageInternalOrder : InternalPacket
- messageNumber : InternalPacket
- messageNumberAssigned : InternalPacket
- messageResends : RakNetStatistics
- messageSendBuffer : RakNetStatistics
- messagesOnResendQueue : RakNetStatistics
- messagesReceived : RakNetStatistics
- messagesSent : RakNetStatistics
- messagesTotalBitsResent : RakNetStatistics
- messagesWaitingForReassembly : RakNetStatistics
- messageTimestamp : RakNet::SerializeParameters
- messageTotalBitsSent : RakNetStatistics
- mySystemAddress : RakPeer

### - n -

- networkID : NetworkIDObject
- neverSerialize : RakNet::LastSerializationResult
- nextActionTime : InternalPacket
- nextAllocationNumber : NetworkIDObject
- nPos : RakNet::RakString
- numberOfBitsOfData : RPCParameters
- numberOfSplitMessages : RakNetStatistics
- numberOfUnsplitMessages : RakNetStatistics

### - o -

- orderedMessagesInOrder : RakNetStatistics
- orderedMessagesOutOfOrder : RakNetStatistics
- orderingChannel : InternalPacket
- orderingIndex : InternalPacket
- outputBitstream : RakNet::SerializeParameters

### - p -

- packetNumber : InternalPacket
- packetsContainingOnlyAcknowlegements : RakNetStatistics
- packetsContainingOnlyAcknowlegementsAndResends : RakNetStatistics
- packetsReceived : RakNetStatistics
- packetsSent : RakNetStatistics
- packetsWithBadCRCReceived : RakNetStatistics
- parent : NetworkIDObject
- participantList : ReplicaManager
- peer : RakNetCommandParser
- port : SocketDescriptor , SystemAddress
- preallocationSize : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType >
- priority : InternalPacket
- pro : RakNet::SerializeParameters

### - q -

- queueHead : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType >
- queueTail : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType >

### - r -

- recipient : RPCParameters
- recipientAddress : RakNet::SerializationContext
- refCount : RakNet::Lobby2Message
- relaySourceAddress : RakNet::SerializationContext
- reliability : InternalPacket
- remoteSystemList : RakPeer
- remoteUsers : LogCommandParser
- replica : RakNet::LastSerializationResult
- replicatedObjects : ReplicaManager
- replyToSender : RPCParameters
- requestId : RakNet::Lobby2Message
- requiresEmailAddressValidationToLogin : RakNet::Lobby2Server::ConfigurationProperties
- requiresTitleToLogin : RakNet::Lobby2Server::ConfigurationProperties
- resultCode : RakNet::Lobby2Message
- roomsContainer : RakNet::RoomsPlugin
- rsacrypt : RakPeer

### - s -

- sender : RPCParameters
- sequencedMessagesInOrder : RakNetStatistics
- sequencedMessagesOutOfOrder : RakNetStatistics
- serializationType : RakNet::SerializationContext
- splitPacketCount : InternalPacket
- splitPacketId : InternalPacket
- splitPacketIndex : InternalPacket
- submittedMatches : RakNet::Ranking_GetMatches
- systemAddress : LogCommandParser::SystemAddressAndChannel , Packet
- systemIndex : Packet

### - t -

- timestamp : RakNet::SerializationContext
- totalBitsSent : RakNetStatistics
- totalSplits : RakNetStatistics
- trans : LogCommandParser

### - u -

- udpForwarder : RakNet::UDPProxyServer
- updateCycleIsRunning : RakPeer