
\chapter{ANSI und IBM Tape Labels}
\label{AnsiLabelsChapter}
\index[general]{ANSI und IBM Tape Labels} 
\index[general]{Labels!Tape}

Wenn Bacula entsprechend konfiguriert wird, unterstützt es ANSI und IBM Tape Labels.
Mit der richtigen Konfiguration, kann man Bacula sogar zwingen,
nurnoch ANSI oder IBM Labels zu verwenden.

Bacula kann ein ANSI oder IBM Tape Label erstellen, aber wenn Check Labels
konfiguriert ist (siehe unten), wird Bacula versuchen ein existierendes Tape Label zu finden,
und dieses dann verwenden.
Sie können die Tape Labels also mit anderen Programmen erstellen
und Bacula wird diese Labels erkennen und damit arbeiten.

Obwohl Bacula ANSI und IBM Tape Labels erkennen und auch schreiben kann,
wird es immer auch ein eigenes Tape Label erzeugen.

Wenn ANSI oder IBM Tape Labels verwenden werden,
dürfen die Volume Namen nicht mehr als 6 Zeichen beinhalten.

Wenn Sie Ihre Volumes nicht mit Bacula gelabelt haben, dann wird
das ANSI oder IBM Tape Label nur von Bacula erkannt, wenn Sie das
HDR1 Label mit {\bf BACULA.DATA} im Dateinamen (beginnend mit
dem 5. Zeichen) erzeugt haben. Wenn Bacula das Tape Label schreibt,
werden diese Informationen genutzt um das Tape als Bacula Tape zu erkennen.
Dieses ermöglicht Tapes mit ANSI oder IBM Labels mit unterschiedlichen Backupprogrammen zu benutzen.


\section{Director Pool Konfiguration}

\begin{description}
\item [ Label Type = ANSI | IBM | Bacula]
  Diese Direktive ist in der Director Pool und in der SD Device Konfiguration gültig.
  Wenn sie in der SD Device Konfiguration angegeben wird, hat sie Vorrang vor dem,
  was der Director dem SD übergibt.
  Der Standardwert ist Label Type = Bacula.
\end{description}

\section{Storage Daemon Device Konfiguration}

\begin{description}
\item [ Label Type = ANSI | IBM | Bacula]  
  Diese Direktive ist in der Director Pool und in der SD Device Konfiguration gültig.
  Wenn sie in der SD Device Konfiguration angegeben wird, hat sie Vorrang vor dem,
  was der Director dem SD übergibt.
  Der Standardwert ist Label Type = Bacula.

\item [Check Labels = yes | no]
  Diese Direktive ist in der SD Device Konfiguration gültig.
  Wenn Sie beabsichtigen, ANSI oder IBM Tape Labels zu lesen, *muss*
  sie auf yes gesetzt sein. Auch wenn das Volume kein ANSI oder IBM Label hat,
  kann diese Direktive auf yes gesetzt werden,
  Bacula wird dann den Typ des Tape Labels automatisch überprüfen.
  Wird sie nicht auf yes gesetzt, wird Bacula annehmen, dass das Volume
  mit einem Bacula Tape Label versehen ist,
  eine Überprüfung auf ANSI oder IBM Tape Labels finden dann nicht statt.
  Der Standardwert ist Check Labels = no.
  \end{description}
