# Nivåjustering

Gilles
Caulier

    caulier punkt gilles snabela free.fr

Goran
Jartin

    tryfan_snabela_telia.com

2005-02-26
0.7.2

Digikams bildinsticksprogram Nivåjustering är ett verktyg för att manuellt justera histogramkanalerna för en bild.

KDE
Digikam

# Inledning

Att använda det här insticksprogrammet är ett mer sofistikerat men bara något svårare sätt att rätta exponeringsproblem än bildredigeringsverktyget Ljusstyrka, kontrast, gamma. Dialogrutan för det här verktyget ser mycket komplicerad ut, men för den grundläggande användningen som vi avser här, är den enda del du behöver hantera området Indatanivåer, närmare bestämt skjutkontrollerna som syns under histogrammet.

Det här insticksprogrammet innehåller ett visuellt diagram över intensitetsvärden i det aktiva lagret eller markeringen (ett histogram). Under diagrammet finns fem skjutkontroller som kan klickas och dras för att begränsa och ändra intensitetsnivåer i bilden. De vänstra skjutkontrollernas position representerar mörka områden och på liknande sätt representerar den högra positionen ljusa områden.

## Använda insticksprogrammet

I själva verket är det enklaste sättet att lära sig hur det används att experimentera genom att flytta omkring de tre skjutkontrollerna och titta på hur bilden påverkas.

Till höger finns både originalbilden och en förhandsgranskningsbild tillgänglig. Förhandsgranskningsbilden ändras om dynamiskt, enligt insticksprogrammets inställningar. Till vänster är följande alternativ tillgängliga:

- Justera nivåer för Kanal: Den här kombinationsrutan gör det möjligt att välja den specifika kanalen som kommer att ändras av verktyget:

  - Ljusstyrka: Det här alternativet gör ändringar i intensiteten hos alla bildpunkter i bilden.

  - Röd: Det här alternativet gör ändringar i intensiteten hos den röda färgmättnaden i bilden.

  - Grön: Det här alternativet gör ändringar i intensiteten hos den gröna färgmättnaden i bilden.

  - Blå: Det här alternativet gör ändringar i intensiteten hos den blåa färgmättnaden i bilden.

  - Alfa: Det här alternativet gör ändringar i genomskinligheten hos alla bildpunkter i bilden.

- Ändra Skala för kanalen: Kombinationsrutan ändrar om histogrammet visas med en linjär eller logaritmisk Y-axel. För bilder som tagits med en digitalkamera är det linjära läget oftast mest användbart. För bilder som innehåller större områden med konstant färg domineras dock ett linjärt histogram av en enda stapel. I detta fall är ett logaritmiskt histogram oftast mer användbart.

- Indatanivåer: Indatanivåer gör det möjligt att välja manuella nivåer för vart och ett av områdena. Huvudområdet är en grafisk representation av innehållet mörka toner, mellantoner och ljusa toner. De visas längs en horisontell axel från nivån 0 (svart) till nivån 255 (vit). Bildpunktsantal för en nivå anges längs den vertikala axeln. Kurvans yta representerar alla bildens bildpunkter för vald kanal (histogram). En välbalanserad bild är en bild med alla nivåer (färgtoner) distribuerade över hela området. En bild som till exempel har en dominerande blå färg, skapar ett histogram som är förskjutet åt vänster för röd och grön kanal, vilket visas av att grönt och rött saknas i dagrar. Nivåområden kan ändras på två sätt:

  - Tre skjutkontroller: Den första längst upp för mörka färgtoner, den andra i mitten för ljusa färgtoner och den sista längst ner för mellantoner (ofta kallat gammavärde).

  - Tre indatarutor för att skriva in värden direkt.

- Utdatanivåer: Utdatanivåerna gör det möjligt att välja en begränsad utmatningsnivå för hand. Det finns också pilhuvuden tillgängliga här, som kan användas för att ändra utmatningsnivåer interaktivt.

- Automatisk: Den här knappen utför automatisk inställning av nivåerna baserat på bildpunkternas intensitet i bilden.

- Spara och Ladda: Knapparna används för att just utföra dessa åtgärder. Alla nivåer du har valt kan sparas i filsystemet och senare laddas. Det använda filformatet är Gimps nivåformat.

- Återställ alla värden: Den här knappen återställer alla värden för alla kanalers Indatanivåer och Utdatanivåer.

## Insticksprogrammet under arbete

Nedan ser du ett exempel på justering av Indatanivåer införda på ett fotografi för kanalerna röd, grön och blå.

Bildeditorns insticksprogram Justera nivåer under arbete