                               Salut … tous !

  Vous voulez connecter votre oiseau au minitel pour plus de  confort,  vous 
voulez  jouer  …  des jeux … 2 ou bien faire des transferts  s‚rie  entre  2 
b‚canes,  ou bien plus fort,  brancher un disque dur IDE 3p1/2 (type PC) sur 
votre Falcon ?

  Et bien pas de problŠme,  le but de ce petit article est de vous permettre 
de r‚aliser ces cables. Nous allons donc parler des cables Null Modem, RS232 
<-> Minitel,  et la nappe de connection 3p1/2 <-> 2p1/2 qui relie un  disque 
dur  3p1/2  au Falcon.  Mais comme une image vaut plus qu'un  long  discours 
(j'ai  entendu  ‡a  quelque  part ...),  les plans  de  ces  cables  doivent 
normalement accompagner cet excellent diskmag,  ils sont au format vectoriel 
GEM,  vous  pouvez  donc les voir  sous  Kandisky,  Arabesque,  Gemview,  ou 
n'importe  quel logiciel de dessin vectoriel et il est biens–r conseill‚  de 
les imprimer (sous SpeedoGdos ou Nvdi3) si vous poss‚dez une imprimante !


  Bon,  passons maintenant au cable Null-Modem.  Il vous faut juste 2 prises 
DB9 (pour le falcon en tout cas).  Il y a 2 plans pour ce cable: l'un est le 
plan du cable complet, l'autre celui du Null-Modem minimum.

  Explications:
La  diff‚rence entre les deux cables est que dans le complet,  le nombre  de 
connexions  est  plus  important.  Ces  connexions  servent  aux  diff‚rents 
protocoles de transmission pouvant ˆtre employ‚s (Handshaking).  Ceci assure 
donc  une transmission sans risque de pertes de donn‚es.  Dans  le  minimun, 
seuls les fils TxD (Transmit Data), RxD (Recieve Data) et SG (Signal Ground) 
sont reli‚s entre eux.  Les fils ‚voqu‚s pr‚c‚dement sont  "court-circuit‚s" 
de  chaque cot‚ pour faire croire que tout se passe bien.  En fait  dans  la 
pratique,  il  s'avŠre que le cable minimum suffit dans la majorit‚ des  cas 
(en fait pour des connexions directes,  d'ordinateur … ordinateur),  … moins 
d'avoir  un cable de 3 kilomŠtres de long peut ˆtre !   Il permet  en  outre 
d'‚conomiser sur le nombre de conducteurs du cable.  Sachez quand mˆme  que, 
dans  le commerce (FN..C par exemple ...),  on trouve des cables  Null-Modem 
simples !  En fait quand on y r‚flechit (Aaaahhh ‡a fait mal !), les signaux 
de  contr“le de la RS-232 ne servent pas … la liaison Null-Modem,  mais  aux 
liaisons par ligne t‚l‚phonique,  qui elles,  sont beaucoup moins s–res pour 
l'int‚grit‚  des  donn‚es  transmises.  Au  cas  o—,  j'ai  mis  un  tableau 
repr‚sentant  les correspondances entre la DB25 et la DB9 (le ST a une  DB25 
non ?  je ne sais plus ...  pourtant j'en ai eu un !) au format papyrus 3.xx 
(si vous ne l'avez pas, la d‚mo permet de sauver et d'imprimer les documents 
d'une page !).


   Passons  maintenant au cable minitel.  Il vous faut une DB25 ou  une  DB9 
suivant la b‚cane (cot‚ ordi),  une DIN5 (cot‚ minitel),  2 transistors et 3 
r‚sistances dont les r‚f‚rences sont sur le plan.  Ce cable est un peu  plus 
compliqu‚ car il fait apparaŒtre des composants et il faut donc r‚aliser  un 
circuit,  …  moins de les int‚grer sous le capot du connecteur DB9  (Falcon: 
DB9),  ce qui avouez le, relŠve de l'exploit !  Je n'ai pas inclus le typon, 
il n'est pas indispensable et,  personnellement,  j'ai fait les soud–res sur 
un  vieux  circuit  cass‚ (systŠme D quoi!) en coupant  les  pistes  qui  ne 
doivent pas ˆtre reli‚es etc ...  Et histoire d'ˆtre s–r de ne pas  raconter 
de conneries,  je l'ai test‚ hier soir sur RTEL1 !! (test‚ aussi sur Pentium 
90,  exp‚rience reproductible en laboratoire,  sous contr“le m‚dical pour le 
testeur)


  Dernier cable et non des moindres car il vous fera ‚conomiser 100F environ 
(certains  le  vendent mˆme 150F ...),  j'ai nomm‚ la  nappe  3p1/2<->2p1/2. 
C'est pas compliqu‚ … faire mais un peu prise de tˆte.

   Pour  ce cable,  vous prenez une nappe IDE 2p1/2 (celle de  votre  ancien 
disque  dur  85mo par exemple),  vous prenez un disque dur IDE  3p1/2  (vous 
l'avez d‚j… ? parfait) avec sa nappe 3p1/2 et son cable d'alim, et vous avez 
tout ce qu'il faut.

  Le principe:
Vous enlevez un des connecteurs de la nappe 2p1/2,  idem pour la  3p1/2,  et 
vous raccordez le connecteur 3p1/2 libre … la nappe 2p1/2.  C'est simple non 
? en fait oui, mais la nappe 3p1/2 a 40 fils alors que la 2p1/2 en compte 44 
!!!   il faut donc en ‚liminer 4. Regardez bien la nappe 2p1/2 dans les yeux 
et  vous voyez que sur un des cot‚s (des 2 bords plut“t),  il y a  soit  des 
pointill‚s, soit du rouge sur la longueur. Et bien les 4 fils du cot‚ oppos‚ 
(cot‚  arriŠre  du Falcon) sont l'alim du disque dur 2p1/2  d'origine  (alim 
passant dans la nappe) alors que le disque 3p1/2 prend son alim ailleurs. Ce 
sont donc ces 4 fils qu'il ne faut pas connecter au connecteur 3p1/2.  Clair 
??  Si non relisez naaa !!   Il faut donc maintenant relier les fils restant 
au connecteur 3p1/2 (l'ordre des fils est conserv‚ OUF !) et, croyez moi, il 
faut rester calme...  au d‚partonarrive… en mettre 4,  puis au 5Šme,  les  2 
premiers  se barrent,  bref,  prise de tˆte,  mais bon,  j'ai  r‚ussi  alors 
pourquoi pas vous ??  Hein ??  (On dirait la pub pour slim-fast !).  Ensuite 
vous refermez le connecteur et hop,  voil… pour la nappe. Reste l'alim. L… il 
faut prendre la cable d'alim du disque tout neuf et connecter avec un domino 
le  bout ad‚quoit … celle du falcon (il faut donc couper 4 fils cot‚  falcon 
et les reunir grƒce au domino).  Le 12V (jaune) au 12V (bleu), le 5V (rouge) 
au 5V (rouge),  et les 2 masses (fils noirs) aux 2 masses...  Ne vous gourez 
pas  !!  sinon CRACK BOUM !!!  Attention aussi au sens de la  nappe  (‚vitez 
d'inverser les broches au branchement 1<->40 -> 40<->1 ,  vous voyez ce  que 
je veux dire ? enfin, pas de panique, je l'ai fait une fois, sans gravit‚).

  Il reste maintenant … rentrer le tout dans l'oiseau et c'est pas forc‚ment 
‚vident  … moins d'avoir un tower...  Voil…,  … part ‡a,  je  d‚cline  toute 
responsabilit‚  quant  aux  ‚ventuels dommages caus‚s  par  ce  montage  !!! 
(rassurez vous ‡a fait presque un an que je l'ai fait et ‡a marche impec  !! 
-> j'y ai connect‚ un HD540mo Quantum Maverick).

   Voil…,  c'est fini,  et c'‚tait mon premier article dans  Falk'Mag  alors 
soyez  indulgents  !!!    J'espŠre  en  tous  cas  que  vous  l'avez  trouv‚ 
interessant. Si vous avez des difficult‚s, n'h‚sitez pas … me contacter.

E-Mail: allain@ifsic.univ-rennes1.fr (jusqu'en Juin 1996)
  (Je squatte ici tout le temps ... )
RTEL  : MELVINTAYLOR
  (Je m'y connecte une fois par semaine environ)

  Je tiens … remercier la personne qui,  un jour,  m'a expliqu‚ en gros  sur 
RTEL  comment faire le cable IDE,  personne dont je ne me rappelle  plus  le 
pseudo,  ainsi que ST Mag,  qui a publi‚, il y a quelques ann‚es, le plan du 
cable de liaison Atari-Minitel.

   Je  lance aussi un petit appel:  si quelqu'un a le driver  speedo  de  la 
Stylus 820, pourrait-il me contacter ?

   Ah putain !  Dire que je me suis fait une Home Page WEB et qu'on ne  peut 
pas  les installer … la fac !   Quelqu'un pour h‚berger ma petite  page  ??? 
allez siouplait huhuhu !!!


                       MelvinTaylor dit le Grateux !

