- Die G370 - Treiber sind in CYMK, CYM und K (nur Schwarz) vorhanden,
  je nach verwendeter Farbfolie
- Der Druck beim Original-G370 ist extrem langsam im Gegensatz zu den
  Spectrastar-Modellen
- Bei Benutzung des Spectrastar-Druckers ist evt. der Timeout-Wert zu
  vergr”žern (z.B. 60 s), da der eigentliche Druck die Datenausgabe unter-
  bricht und der Rechner wartet
