**************************************************************************************
*                                    FLASH Version 0.91                              *
**************************************************************************************

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!                                      ACHTUNG                                   !!!
!!!     Unbedingt erst diese Datei lesen, und dann flashen und nicht umgekehrt.    !!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------
TOS flashen:

Grundsaetzlich nur eine neue Version flashen, wenn es noetig ist. Die Flash-Zyklen 
gehen zwar in die tausende, aber die Chance, dass etwas schief geht, besteht immer
und je haeufiger man flasht, um so groesser ist die Wahrscheinlichkeit, dass doch 
etwas schief geht. Im Zweifelsfall die neue Version erst einmal wie unten beschrieben 
von Diskette booten und testen. 

1. Mit 'r' eine Kopie des aktuellen TOS erstellen.
2. Mit 'w' das neue TOS flashen.

--------------------------------------------------------------------------------------
Bootblock flashen:

Fuer das flashen des Bootblocks gilt das obrige um so mehr, dass es keine Moeglichkeit
gibt einen kaputt geflashten Bootblock wieder zu reparieren, ausser den Baustein aus
dem Sockel zu holen und in einem EPROM/Flash-Programiergeraet neu zu schreiben.

1. Mir 'r' eine Kopie des aktuellen Bootblocks erstellen.
2. Mit 'b' den neuen Bootblock flashen.

--------------------------------------------------------------------------------------
Wenn etwas schief geht:

- Irgend erwas ist schief gegangen.
  1. Nicht Reset druecken.
  2. Das Programm noch einmal starten.
  3. Noch einmal versuchen.

- Das TOS aus dem Flash ist kaputt / Der Rechner laeuft nicht mehr.
  TOS von Diskette booten.
  1. Den Jumper 6 (Beginnend vom Platinenrand mit Null zaehlen) setzen.
  2. (a) Die gesicherte TOS-Kopie in TOS.IMG umbenennen und auf eine frisch
         formatierte Diskette kopieren.
     (b) Alternativ: Die neu zu brennende TOS-Version auf eine frisch
         formatierte Diskette kopieren.
  3. Den Rechner einschalten / Reset druecken.
  4. Flash-Programm starten und erneut versuchen.

--------------------------------------------------------------------------------------
Wenn noch Fragen sind:

Einfach eine eMail an folgende Adresse schicken:

                      Flash@UweSchneider.de

Aachen, 15.04.98