FLASH060.PRG
------------
La tache principale de ce programme est de mettre une image binaire du 
TOS (.BIN) dans la flash, mais la deuxiŠme tache est de mettre … jour 
la partie hard de la CT60 avec deux fichiers jedec (.JED) pour les 
composants ABE60 et SDR60 (XILINX XC95144XL CPLD).
- Vous avez besoin de fabriquer un cable pour le connecteur JTAG CT60 
en liaison avec le port //, regardez le sch‚ma dans CT60.HYP. 
- Normallement le cable doit ˆtre attach‚ et mis sous tension (par la 
CT60) pour une propre verification. Seulement le composant SDR60 peut  
ˆtre programm‚ (ou verifi‚) quand la CT60 est connect‚e … la carte 
mŠre en mode normal 030 (si vous utilisez la mˆme machine CT60/F030 
;-) ). Si vous mettez … jour le composant ABE60, vous devez enlever la 
CT60 du bus except‚ s'il y a une r‚sistance de 1Kohms entre le GND et 
l'une des 3 pins #1 des 74LVC245. Dans ce cas il faut que le blitter 
ne soit pas utilis‚ (NVDI install‚). 
- Si vous chargez les bons fichiers jedec, un autre bouton apparait 
'verify'. Vous pouvez utiliser ce bouton pour comparer le fichier 
jedec avec le composant. Le bouton 'program' efface, programme, et 
verifie sa flash. 

Connecteur JTAG CT60 (pins du commecteur 'tower' non utilis‚s):
---------------------------------------------------------------
Pin 12 VCC              --> Pin 1 sur le cable JTAG/parallŠle
Pin 13 GND              --> Pin 2
Pin 14 NC (pas de pin !)
Pin 15 TCK              --> Pin 3
Pin 16 TDO              --> Pin 4
Pin 17 TDI              --> Pin 5
Pin 18 TMS              --> Pin 6

Pour plus d'informations:
didier-mequignon@wanadoo.fr

