                                                            O2 (Pin E)

                                                  Vss

(Pin S)

          N/C

           560pf

                                                    13

                       7

     indicates a pin on the 16-pin personality select DIP socket.

  Jack

  DIN

  IN

                          (1/6)74LS366

                        All inverters are

                                  CS0

  Jack

  DIN

  OUT

                                                7

                                              S

                                              T

                                              C

                                            D

                                            C

                                            D

                                         S

                                         T

                                         R

                                 DATA

                                  Tx

                                 DATA

                                  Rx

                                    CS2
                               11

                                4 9 5 23 24

                                                1

                                         ACIA

                                         6850

                                             Vcc

                                      8

                                                            12

                                                            14
                                                            A0 (Pin Y)

                                                            IRQ (Pin 4)

                                                    D0

                                                    D1

                                                    D2

                                                    D3

                                                    D4

                                                    D5

                                                    D6

                                                    D7

                                                    E

                                                    R/W

                                                    RS

                                                    CS1

                                                    IRQ

                                               14

                                               13

                                               11

                                               10

                                               22

                                               21

                                               20

                                               19

                                               18

                                               17

                                               16

                                               15
                                      6

                     +5V

              diode

              220

              220

              220

        4

        2

        5
  MIDI-

                       1

                       2

        4

        2

        5
  MIDI-

                            5

                            4

                         6

                +5V

                            270

                       PC900

                                      2

                                                        +5V

                                               12

                                           4

                                      3

                                        CLK

                                         Tx
                                   CLK

                                    Rx

                                          16

                                      1

                                15

     2.2K

              2Mhz.

                 2.2K 11 14
                                                4 12 7

                                                 74LS293
                                                                   +5V

                                                            D7 (Pin 14)
                                                            D6 (Pin 15)
                                                            D5 (Pin 16)
                                                            D4 (Pin 17)
                                                            D3 (Pin 18)
                                                            D2 (Pin 19)
                                                            D1 (Pin 20)
                                                            D0 (Pin 21)

                                7

                                5

                                3

                                2

                                                            GND (Pin 1)

                                                            R/W (Pin 5)

                                                            A3 (Pin V)

                                                            A2 (Pin W)

                                                            A1 (Pin X)

                                6

   A6

   A5
(Pin T)
   A4
(Pin U)
   13

  IO1
(Pin 7)

                    3

                    12

                    11

                          8

                    2

                    1

                       +5V

  +5V
(Pin 2)

        +5V 4
                    5
                    6

                    74LS30

                       14

                                          +5V +5V

                                           16 16
                                           1 1

                                                      8

                                                  15 15 8

                                              74LS366 74LS366