# ATARI TOUCH ME

### Pierwsza konsola typu hand-held. Powstała w 1978r. Prosta gierka polegająca na przyciskaniu sekwencji klawiszy według zadanego wzoru. Diody świecące na kolorowych polach zapalają się w określonej kolejności. Gracz musi powytórzyć tę kolejność naciskając odpowiednie klawisze. Najpierw zapalają się kolejno dwie diody. Każda następna sekewencja jest dłuższa od poprzedniej o jeden. Udało mi się powtórzyć dziesiątą sekwencję zanim straciłem zainteresowanie.
Konsola zasilana jest z baterii 9V.

# ATARI PONG

### Konsola - legenda C-100 PONG była grą telewizyjną popularną w połowie lat 70-tych ub. wieku. Na zdjęciu przedstawiona jest konsola C-140 SUPER PONG, różniąca się od poprzedniczki dodatkowym przełącznikiem rodzaju gier, miała ich bowiem 4. Przełącznik widoczny jest na dole po środku. Dwa pokrętła to tzw. paddle (paletki bądź rakietki, a nie wiosełka, jak to kiedyś przetłumaczył Bajtek), które później się "usamodzielniły".

# ATARI VIDEO PINBALL

### Atari C-380 Video Pinball to kolejna wersja Ponga przeznaczona dla jednego gracza. Miała wbudowane 4 gry i kolorową grafikę.

# ATARI 2600

#### ATARI 2600 to chyba najpopularniejsza konsola komputerowa. Powstała w 1977r, po udostępnieniu licencji produkowana w postaci bardzo wielu klonów z wbudowanymi grami. ATARI 2600 produkowane były w dwóch wersjach: 2600 (góra z lewej) i 2600A (góra z prawej) i 2600 Junior (dwa rodzaje na dole) i działały wyłącznie po włożeniu kartridża.

### Procesor 6507 (uproszczona wersja 6502) z zegarem 1.19MHz.

### RAM 128B zawarta w układzie VLSI 6532.

### ROM - max. 4KB bez dodatkowych układów, 8KB z układem przełączania banków.

### Procesor graficzny TIA (CO10444D-NTSC, CO11903-PAL)

### Rozdzielczość - ?

### 2 gniazda dżojstika, gniazdo kartridża, wyjście TV, zasilanie 9V 500mA DC.

### Wbudowany generator dźwięku.

### Do tego typu konsol wykonano jeden prototyp klawiatury dołączanej przez gniazdo kartridża. Proponowana nazwa "The Graduate" (Absolwent).
Ciekawostka: Do Atari 2600 można było podłączyć magnetofon za pomocą specjalnego kartridża Supercharger firmy Arcadia. Zaopatrzony był on w przewód zakończony wtykiem mini jack, który podłączało się do wyjścia słuchawkowego zwykłego monofonicznego magnetofonu kasetowego. Na rynku amerykańskim można jeszcze znaleźć kasety z programami wczytywanymi przez ten kartridż. Oto jak wygląda to urządzenie:

# ATARI 5200

### Zdjęcia górne przedstawiają konsole Atari 5200 2-portową (z lewej) i 4-portową (z prawej). W środku po lewej znajduje się adapter dla kartridży od modelu 2600, po prawej zaś trakball stosowany zamiennie z dżojstikiem (zdj. dolne). Obok dżojstika widać adapter do podłączenia zasilania do modelu 4-portowego.

###

### Procesor 6502

### RAM 16kB

### ROM 4kB

### Procesor graficzny ANTIC i GTIA

### Rozdzielczość max. 320 X 192

### Grafika i kolory jak w Atari 400/800

### Tryby tekstowe niedostępne.

### Dźwięk: czterokanałowy generator POKEY.

### Produkowane w dwóch typach: z czterema i z dwoma gniazdami joysticka. Joystick potencjometryczny (paddle) z klawiaturą numeryczną. Do wersji 2-portowej oraz zmodyfikowanej 4-portowej (oznaczonej gwiazdką przy numerze seryjnym) dostępny był adapter do kartridży od Atari2600.

# ATARI 7800

### Atari 7800 to kombajn powstały z połączenia Atari 5200 i 2600 z pewnymi modyfikacjami (2600+5200=7800). Oto dane wersji PAL (foto z prawej).

### Procesor 65C02

### RAM 4kB (statyczna)

### ROM 32kB

### Procesor graficzny 9011 i TIA

### 2 gniazda dżojstika 9-pin, wyjście TV i gniazdo kartridża. Pasują tu również kartridże z Atari 2600.

# ATARI LYNX

### Konsole Atari Lynx MK I (górna) i Lynx MK II (dolna)
Pierwsza w świecie konsola hand-held firmy Atari pojawiła się na rynku w 1989r.

### Sercem konsoli jest procesor 65C02 taktowany zegarem 4MHz zawarty w układzie Mikey.
RAM 64kB / 120ns
ROM 512B
Max. pojemność katrtidża 2MB
Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 160 X 102.
Jednocześnie wyświetla 16 kolorów z palety 4096.

# ATARI JAGUAR

### Zdjęcie przedstawia konsolę Jaguar z zamontowanym modułem CD-ROM.