# ATARI 65XE i 130XE

### Seria komputerów XE przedstawiona została publicznie w styczniu 1985 r. na Consumer Electronic Show w Las Vegas. Były to modele 65XE, 130XE, 65XEM i 65XEP. Na rynku pojawiły się tylko dwa pierwsze modele. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do działu HISTORIA. Model 65XE był to 800XL bez tylnego złącza systemowego, w nowej obudowie, wzorniczo zgodnej z linią ST. Model 130XE był to 800XL z pamięcią 128K w nowej obudowie.
Późniejsze wersje 65XE posiadały zunifikowaną obudowę i płytę główną komputera 130XE. W Niemczech komputery te były sprzedawane pod nazwą 800XE.

### Procesor 65C02 / 1.79MHz.

### RAM 64kB (65XE i 800XE), 128K (130XE)

### ROM 24kB

### Procesor graficzny ANTIC + GTIA.

### Rozdzielczość maksymalna 320 X 192 w trybie monochrome

### Grafika: 16 trybów graficznych, 16 kolorów w 16 stopniach jasności każdy (256 kolorów)

### Tekst: 3 tryby tekstowe 40 i 20 kolumn w 24 liniach, 10 kolumn w 12 liniach.

### Wyjście video: Composite luminance, Composite chroma, RF modulator.

### Porty: SIO, 2 gniazda joysticka, gniazdo kartridża.

### Urządzenia peryferyjne dołączane do SIO

### Dźwięk: czterokanałowy generator POKEY.

### Powyższe zdjęcie przedstawia różnice między obudowami komputerów serii XE.
Od góry: 130XE wersja SECAM (bez modulatora), 65XE i 130XE.

# 192XT

### Zdjęcia przedstawiają komputer 192XT. Pod taką nazwą sprzedawany był w Polsce przez firmę PZ Karen.
Był to komputer 130XE z pamięcią rozszerzoną do 192K i wbudowanym modułem BASIC XL. Zdjęcie górne przedstawia wnętrze komputera, dolne - naklejkę z nazwą modelu. Wykonano kilka sztuk.

# ATARI XE SYSTEM

### Procesor 65C02 / 1.79MHz.

### RAM 64kB

### ROM 32kB

### Procesor graficzny ANTIC + GTIA.

### Rozdzielczość maksymalna 320 X 192 w trybie monochrome

### Grafika: 16 trybów graficznych, 16kolorów w 16 stopniach jasności każdy (256 kolorów)

### Tekst: 3 tryby tekstowe 40 i 20 kolumn w 24 liniach, 10 kolumn w 12 liniach.

### Wyjście video: Composite Video (cinch), RF modulator.

### Porty: SIO, 2 gniazda joysticka, gniazdo kartridża.

### Urządzenia peryferyjne dołączane do SIO

### Dźwięk: czterokanałowy generator POKEY.

### Ten model równie dobrze można zaliczyć do komputerów jak i do konsol. Posiada odłączaną klawiaturę, a po jej odłączeniu uruchamia się wbudowana w ROM gra Missile Command. XE System sprzedawana była w komplecie z kartridżem "Bug Hunter", dżojstikiem i pistoletem "Light Gun".

# Magnetofon XC11

### Jedyny magnetofon w pełni zgodny wzorniczo z linią XE. To jeden z najlepszych magnetofonów do komputerów ośmiobitowych Atari. Produkcja japońska.
Jedyną wadą tego magnetofonu było pękanie przewodu masy zasilania w kablu łączącym.

# Magnetofon XC12

### Magnetofon bardzo popularny w Polsce jedynie kolorystycznie zgodny z linią XE. Produkcja tajwańska.
Poważną wadą tego magnetofonu były częste błędy transmisji z powodu złego dostrojenia obwodów dyskryminatorów częstotliwości, złej jakości styki przewijania powodowały ruch taśmy w czasie, gdy powinna pozostać nieruchoma. Humorystycznie wyglądały rozmowy pani przyjmującej sprzęt do naprawy w serwisie firmy PZ Karen:
Klient przynosi magnetofon XC12 w pudełku i chce oddać go do naprawy.
Pani: Jaki jest objaw uszkodzenia?
Klient: Nie staje.
Pani: To proszę go wyjąć...
Regułą bowiem było, że sprzęt był przyjmowany bez opakowań.
Brak dodatkowego gniazda Serial zmuszał do podłączania magnetofonu na końcu łańcucha peryferiów.

# Stacja dyskietek XF551

### Stacja mogła zapisywać i czytać dyskietki 5,25" w czterech formatach: pojedynczym (S), rozszerzonym (E), podwójnym (D) i podwójnym dwustronnym (DD).
Jest to jedyna stacja zgodna wzorniczo z linią XE. Sprzedawana z DOSem XE 1.0. Zastosowano w niej napęd 360kB.
Wady: Niskiej jakości płytka elektroniki (pękanie ścieżek, niekontakty) i zawieszanie się stacji podczas rozpoznawania formatu D.

# Drukarka XDM121

### Drukarka z kołem czcionkowym (Daisy wheel). Niemożliwe było uzyskanie polskich znaków diakrytycznych.

# Drukarka XMM801

### Drukarka 8-igłowa 80-kolumnowa. Szybkość druku 80zn/sek. Druk na pojedynczych arkuszach lub papierze perforowanym.

# Modem XM301

### Modem galwaniczny do ośmiobitowych komputerów Atari. Z powodu braku dodatkowego gniazda Serial musiał być umieszczony jako ostatnie urządzenie i nie mógł współpracować z magnetofonem XC12. Prędkość transmisji 300 baud.

# Modem SX212

### Modem przeznaczony do współpracy z komputerami serii XL/XE i ST. Prędkość transmisji 1200 baud.

# Interfejs XEP80

### Dołączany do portu dżojstika interfejs XEP80 pozwala na wyświetlenie tekstu 80-kolumnowego. Ma standardowe wyjście na drukarkę. Niestety, działa jedynie w trybie monochromatycznym i wyświetla wyłącznie tekst. Czcionka z rastrem 7 X 10 pkt.