# ATARI 400

### Procesor 6502 /1,79MHz

### RAM 8kB rozszerzalna do 16kB

### ROM 10kB

### Procesor graficzny ANTIC + CTIA (w późniejszych wersjach GTIA)

### Rozdzielczość maksymalna 320 X 192 w trybie monochromatycznym

### Grafika

### Tryby tekstowe 40 lub 20 kolumn w 24 wierszach, 10 kolumn w 12 wierszach

### Wyjście video RF modulator, Composite luminance, Composite chroma

### Porty: Serial I/O, monitor, 2 gniazda joysticka, gniazdo kartridża.

### Zewnętrzne peryferia (FDD, magnetofon,drukarka, modem) dołączane do portu SIO.

### Dźwięk: czterokanałowy generator dźwięku POKEY

# ATARI 800

### Parametry jak ATARI 400, RAM 16kB rozszerzalna do 48kB, dwa gniazda kartridża. Zwraca uwagę klawiatura jak w elektrycznych maszynach do pisania, nazywano ten typ klawiatury "profesjonalną". Zresztą kształt komputera nie odbiegał zbytnio od kształtu maszyny do pisania...
Zarówno Atari 400 jak i Atari 800 początkowo były sprzedawane z pamięcią 8K, szybko jednak pojawiły się karty rozszerzające pamięć i od 1980r obydwa modele sprzedawano z 16K RAM.

# Magnetofon ATARI 410

### Podstawową - bo najtańszą - pamięcią masową do komputerów z przełomu lat 70/80 ub. w. był magnetofon. Do komputerów serii 400/800 produkowane były dwie wersje tego magnetofonu. Widoczny na zdjęciu z lewej to magnetofon nowszy (z klawiszem PAUSE), z prawej - wersja starsza.
Wersja japońska była produkowana wyłącznie na rynek amerykański, a i to w ograniczonej ilości.

# Stacja dysków ATARI 810

### Stacja dyskietek Atari 810 pozwalała na jednostronny zapis dyskietek 5,25" w pojedynczej (S) gęstości. W tym formacie dyskietka miała 40 ścieżek. Na każdej ścieżce było umieszczonych 18 128-bajtowych sektorów. Do zapisu drugiej strony dyskietki trzeba było wyciąć w odpowiednim miejscu otwór w kopercie i dyskietkę odwrócić. Jedna strona dyskietki miała pojemność 90kB.
Atari 810 sprzedawana była z DOSem 2.0 S, który w jednym sektorze zapisywał 125 bajtów danych. Pozostałe trzy bajty zajęte były na informacje o sektorze. Osiem sektorów zajętych było przez spis plików zapisanych na dyskietce. Informacje o jednym pliku zajmowały 16 bajtów, co ograniczało ilość plików na stronie do 64. Ponadto jeden sektor zajęty był przez VTOC (tabela zajętości sektorów), zaś pierwsze trzy były zajęte przez DOSa. Rzeczywista pojemność strony dyskietki dostępna do zapisu danych wynosiła więc 88kB.

# Drukarka ATARI 820

### Drukarka z głowicą igłową. Pozwalała na druk na papierze o szerokości 11 cm.
Atari 820 Printer: ( = LRC 7000 / Eaton 7000 )
- 40-column impact printer
- 5x7 dot matrix
- 40 characters per line, upper & lower case alpha
- horizontal and vertical alphanumeric characters
- 6507 microprocessor, 6532 RAM I/O chip, 2K ROM
- 40 characters per second
Uwagę zwraca rozmiar głowicy w stosunku do rozmiarów drukarki. Ciekawy jest też dźwięk wydawany podczas drukowania - dudni jak tam-tam.

# Drukarka ATARI 822

### Drukarka z głowicą termiczną. Pozwalała na druk na papierze termoczułym o szerokości 11 cm. Wydruk był 40 kolumnowy w matrycy 5 X 7 punktów.
Atari 822 Thermal Printer: ( = Trendcom 100 )
- 37 characters per second
- 10 characters per inch
- 40 characters per line, upper/lower case and point graphics
- 5x7 dot matrix

# Drukarka ATARI 825

### Drukarka siedmioigłowa z możliwością wydruku tekstu w czterech różnych trybach na papierze perforowanym szer 21 cm, z rolki lub w pojedynczych arkuszach. Wyposażona jest w interfejs Centronics.
Wymaga dołączenia do systemu poprzez interfejs Atari 850.

# Modem ATARI 830

### Modem akustyczny. Połączenie możliwe było po umieszczeniu słuchawki telefonu w odpowiednich gniazdach i wybranie numeru telefonu, który musiał być wyposażony w podobny modem. Szybkość transmisji 300 baud. Połączenie z komputerem możliwe było wyłącznie poprzez interfejs Atari 850.

# Modem ATARI 835

### Modem galwaniczny. Szybkość transmisji 300 baud. Podłączany do gniazda SIO współpracował z programem Telelink I (kartridż).

# Interfejs ATARI 850

### Interfejs ten wyposażony jest w cztery porty RS-232 i jeden port Centronics.

# Klawiatura Atari CX85

### Zewnętrzna klawiatura numeryczna dołączana do portu dżojstika