# Antivignettatura

Gilles
Caulier

    caulier dot gilles at free.fr

Gerhard
Kulzer

    gerhard at kulzer.net

2005-02-26
0.7.2

Il plugin per le immagini di digiKam Antivignettatura è uno strumento per correggere la vignettatura delle immagini (la sottoesposizione negli angoli).

KDE
Digikam

# Introduzione

Frequentemente le lenti a grandangolo, specialmente quelle usate nella fotografia di medio e ampio formato, non illuminano uniformemente l'intera area della pellicola. Invece, "vignettano" i bordi e gli angoli dell'immagine, riducendo sostanzialmente la luce che raggiunge la pellicola. Anche i teleobiettivi potrebbero causare la vignettatura.

La soluzione tradizionale è allegare un "filtro centrale" alla lente. Questo è un filtro a densità neutrale con densità massima sull'asse ottico della lente, trasparente alla periferia, con la densità che varia inversamente alla vignettatura della lente. Un filtro centrale ha molti vantaggi: non solo corregge automaticamente le immagini a grandezza piena, ma, siccome è fissato di fronte alla lente, compensa anche la vignettatura che avviene quando si usano movimenti della fotocamera per la prospettiva o per regolazione del piano di fuoco.

Ma ci sono anche degli svantaggi. Molti filtri centrali richiedono una regolazione del fattore del diaframma di 1.5 o 2, che a sua volta può richiedere una velocità di otturazione così lenta (perché le lenti a grandangolo, anche con filtri centrali, sono usate al meglio ad aperture di f/16 o più piccole) che tenere la macchina in mano è impossibile, e la sfocatura diventa un problema quando si fotografano gli oggetti in movimento.

Con l'ampiezza delle pellicole odierne e la profondità di colore (o di scala di grigio) delle fotocamere digitali o degli scansionatori di pellicole, è possibile simulare l'effetto di un filtro centrale dopo lo scatto applicando una trasformata equivalente a un'immagine grezza presa senza questo filtro. Questo plugin applica a un'immagine una trasformazione a filtro centrale. Impiega un algoritmo il cui diritto d'autore appartiene a John Walker.

## Usare il plugin

Tre cursori ti danno il controllo del filtro di correzione della vignettatura, e altri tre dell'esposizione dell'immagine di destinazione:

Densità: questa opzione controlla il grado di attenuazione dell'intensità da parte del filtro al suo punto di massima intensità. La densità predefinita è 20, che corrisponde a un filtro ottico con un apertura del diaframma pari a 1. Aumenta la densità per compensare un maggior grado di vignettatura; riducila per uno minore.

Potenza: questa opzione determina la velocità a cui l'intensità del filtro si riduce dal punto di massima intensità verso i bordi, espressa come un fattore di potenza. Il valore predefinito, 1, rende una riduzione lineare della densità del filtro con la distanza dal centro. I fattori di potenza più grandi di 10 causano una riduzione più veloce (per esempio, una potenza di 20 fa ridurre la densità con il quadrato della distanza dal centro) e fa concentrare l'effetto del filtro vicino al centro. Le potenze inferiori a 10 diffondono la densità del filtro verso i bordi; una potenza di 5 fa ridurre la densità con la radice quadrata della distanza dal centro.

Raggio: questa opzione specifica il raggio, come multiplo della misura della semidiagonale dell'immagine, alla quale la densità del filtro si azzera (o, in altre parole, diventa trasparente). Il valore predefinito 10 specifica un filtro che, se centrato sull'immagine, è trasparente ai suoi angoli. Una specificazione del raggio superiore a 10 estende l'effetto del filtro centrale oltre i bordi dell'immagine, mentre un raggio inferiore a uno limita l'azione del filtro a una regione più piccola dell'immagine. Quando si compensa la vignettatura di lenti usate con fotocamere a formato ampio e alcune a formato medio, il raggio predefinito 10 è raramente giusto! Spesso queste lenti "coprono" un cerchio dell'immagine sensibilmente più grande della pellicola per permettere ai movimenti della fotocamera di controllare la prospettiva e il fuoco, e di conseguenza hanno uno schema di vignettatura che si estende ben oltre i bordi della pellicola, richiedendo un'impostazione del raggio maggiore di 10 per simulare un filtro centrale che copra l'intero cerchio dell'immagine.

L'unico modo di essere sicuri di quali impostazioni di Densità, Potenza e Raggio compensano al meglio le caratteristiche ottiche reali di una certa lente è esporre una scena illuminata uniformemente (per esempio, una carta grigia illuminata da luce diffusa) ed effettuare una densitometria sull'immagine risultante. In alternativa, o se le specificazioni del produttore della lente danno il grado preciso di vignettatura a una o più aperture di lavoro, potresti dover sperimentare con diverse impostazioni per trovare quelle che funzionano al meglio per ciascuna delle tue lenti. Per aiutarti in questo compito, la finestra del plugin fornisce una maschera di resa in miniatura dell'applicazione all'immagine. Fortunatamente, la risposta dell'occhio umano è logaritmica, non lineare come la maggior parte dei sensori digitali per immagini, quindi non devi necessariamente compensare precisamente l'esatta vignettatura per creare immagini che saranno percepite come uniformemente illuminate da chi le vede.

Impostazioni Luminosità, Contrasto, e Gamma: l'elaborazione di un'immagine con questo plugin riduce l'intensità dei pixel. Devi risistemare l'esposizione dell'immagine di destinazione con queste opzioni. Questi cursori danno solo valori positivi perché ti serve solo aumentare questa impostazione.

Se vuoi una risistemazione più precisa dell'esposizione dell'immagine di destinazione, lascia i valori di luminosità, contrasto e gamma a zero e usa lo strumento Regola curve dell'editor di immagini di digiKam disponibile dalla voce del menu Correggi ColoriRegola curva.

## Il plugin in azione

Questo è un esempio di una correzione di antivignettatura applicata a un'immagine. L'immagine originale (1) mostra una costa che viene erosa in una spiaggia con delle splendide nuvole sopra, meglio visibili nell'immagine corretta (2). Viene applicata all'immagine di destinazione anche una correzione della luminosità e nel contrasto da parte di questo plugin.

I valori usati per questo esempio sono:

- Densità = 50.

- Potenza = 10.

- Raggio = 10.

- Luminosità = 30.

- Contrasto = 40.

- Gamma = 0.

Anteprima dell'effetto di antivignettatura per le immagini