 Opis programu TMDMAKE.COM
 -------------------------

 Autor: Jager/DIAL /na życzenie moje/
 Tekst: Zenon/DIAL

 - przygotować dyskietkę w gęstości po-
   jedyńczej

 - nagrać programy które mają być umie-
   szczone w ROM  stacji  (dla  systemu
   TMD)

 - nagrać na  dysk  Chaos  Loader  (nie
   jest to konieczne gdyż  w  programie
   jest on już zainstalowany i zostanie
   dodany automatycznie - Jager).

 - uruchomić program  TMDMAKE.COM  spod
   DOS'a

 - z  przygotowanej  dyskietki  wczytać
   dane w/g komunikatów

 - powstanie xx plików
   Jeżeli mają służyć do  programowania
   EPROM 27256 to powstaną dwa.
   Dla EPROM 27512  należy  przygotować
   drugą dyskietkę z danymi i powtorzyć
   operację tworzenia plików wynikowych
   dla EPROM.  W takim wypadku powstaną
   cztery pliki (16k każdy)

   Uwaga1! Program automatycznie nadaje
           nazwy plikom DANExx.EPR

   Uwaga2! ROM stacji (EPROM) nie  jest
           z gumy! Patrz  opis  TMD.ROM
           a dowiesz się  jak dużo może
           być  zajętych  sektorów   na
           dyskietce by wszystko  "gra-
           ło" i pasowało.

 Zapytania kierować na adres w stopce.

                             Zenon/DIAL
