                                        
            APC packer v 1.1            
                                        

autor:Mariusz Kropiwnicki (GUMISOFT LTD)


 Garść informacji na temat produktu:

1.Packer kompresuje dane algorytmem
  znacznikowym.
2.Packer obejmuje obszar:
             $0400-$06ff
             $0a00-$cfff
             $d800-$ffff
3.Do poprawnej pracy program wymaga
  256k pamięci (320k też ujdzie) w
  standardzie TOMS'a.
4.Niewątpliwą zaletą programu jest to
  że kompresowane pliki mogą być bardzo
  długie.Linker  jest w stanie
  przetrawic skompresowane dane o
  długości ponad 60 kilo(gramów)!
  Oczywiści aż tak długiego pliku
  i tak nie da się wczytać żadnym
  loaderem, ale to już nie mój problem.
5.Packer rozpoznaje dubla (informacja
  dla idiotów - miałem na myśli double
  denisity)
7.Packer nie znosi ŻADNYCH przyśpiesza-
  czek  do stacji dysków(Oh no more TOMS)
8.Program ukończono 13.11.93
9.Wszelką krytykę, uwagi, pomysły,
  prezenty(materiały wybuchowe odsyłam
  do nadawcy), środki płatnicze oraz
  inną korespondencję wysyłać pod adres:

               Mariusz Kropiwnicki
                ul. Olsztyńska 5m8
                15-870 Białystok
----------------------------------------

PS. 256k w standardzie TOMS'a można
 rozpoznać po tym że dostęp do
 dodatkowych banków pamięci uzyskasz
 po wpisaniu do PORTB wartości:

 83,87,8b,8f,a3,a7,ab,af,c3,c7,cb,cf

 (wszystkie podane szesnastkowo).
 Każda wartość podłancza inny bank.
 Prostsza metoda to wrzucić
 TOMS COPIER v 2.0 (powinien wyświetlić
 bufor równy 248kb).

