Aniplayer 2002 version V2.21:
-----------------------------
- Suite au changement des termes de la licence MP3 (15000 $ par an … 
donner a Thomson), la gestion du MP3 n'est plus support‚e (MP3 non 
reconnu et LAME_ENC.SLB enlev‚ de l'archive).
- Suppression test Aranym.
- Am‚lioration retard du son Mpeg Audio dans les fichiers AVI. 
- Correction tramage en 256 couleurs avec AVCODEC.SLB, d‚calage … 
chaque ligne (merci … Pascal Ricard).
- Correction sauvegarde film avec une carte graphique 32768 couleurs 
au format Intel, les couleurs ‚taient mauvaises (merci … Grzegorz 
Paulik).
- Correction sauvegarde film en 256 couleurs dans les formats AVI/MOV 
en yuv9/divx3/4.
- Correction sauvegarde image en 256 couleurs dans les formats TGA et 
JPG avec la palette courante (boŒte de configuration affichage), la 
palette ‚tait mauvaise (merci … Grzegorz Paulik).
- Correction copier image, il fallait imp‚rativement que le type de
sauvegarde soit s‚lectionn‚ sur (X)IMG pour que copier image 
fonctionne.
- Correction sauvegarde AVI rle8, la palette n'‚tait plus bonne depuis 
la version 2.20.
- Correction format rgb16 (TC15) en 256 couleurs.
- Correction affichage couleurs AVI mjpg.
- Ajout tri par titre, auteur, album ou dur‚e dans la fenˆtre de 
Playlist lorsque l'affichage avec par colonnes (alignement … gauche) 
est s‚lectionn‚ (popup droit).
- Ajout format rgb16 $03000000 (TC16 Intel) utilis‚ dans Funmedia et 
Adobe Premiere.
- Nouvelle version du SLB Avcodec, bas‚ sur une librairie plus r‚cente 
(0.4.6). Il faut MiNT 1.15.3 ou MagiC 6 ou MetaDOS 2.74 (ou plus) pour 
charger ce SLB. Les codecs suppl‚mentaires suivants sont g‚r‚s:
 * Lecture AVI/MOV compress‚ en svq1 (Sorenson Video).
 * Lecture AVI/MOV compress‚ en div1/mpg4 et div2/mp42 (MS DivX V1/2).
 * Lecture AVI/MOV compress‚ en dx50 (DivX 5).
- Ajout du format Real Media (RM), seul les codecs RV10 (Real Video 1) 
et AC3 pour le son son g‚r‚s via le SLB Avcodec.
- Nouvelle version du SLB Vorbis, bas‚ sur une librairie plus r‚cente 
(1.0), et aussi la version avec entiers 32/64 bits (Tremor) alors que 
l'autre utilise le FPU (68060). Il faut MiNT 1.15.3 ou MagiC 6 ou 
MetaDOS 2.74 (ou plus) pour charger ce SLB.
- Ajout gestion librairie Vorbis Encoder via la librairie partag‚e 
(SLB) bas‚s sur la librairie libvorbisenc-1.0 (www.vorbis.com) pour 
encoder les fichiers avec l'extension OGG. Le FPU est obligatoire 
ainsi que MiNT 1.15.3 ou MagiC 6 ou MetaDOS 2.74 (ou plus) pour le 
charger. 

Notes:  - S.V.P. lisez les r‚pertoires JPEG, VORBIS, VORBIS_ENC ou
------  AVCODEC pour plus d'informations sur chaque librairie.
        - OPENDIVX.SLB est enlev‚ de l'archive car AVCODEC.SLB peut 
        decoder du divx, si vous pr‚f‚rez utiliser OPENDIVX.SLB vous 
        devez enlever AVCODEC.SLB. Vous pouvez trouver OPENDIVX.SLB 
        dans cette archive:
        http://perso.wanadoo.fr/didierm/files/anipl219.zip

Si votre machine est trop lente pour le DivX, LA CT60 ARRIVE !!!
http://www.czuba-tech.com/
Je cherche une solution pour lire les DivX en code natif PPC sous 
MagiCMac ou pour Aranym si les id‚es de portabilit‚ et de s‚curit‚ se 
resolvent. Pour plus d'infos contactez moi: didier-mequignon@wanadoo.fr

Si vous voulez cr‚er un CD-Audio avec du mpeg, vous devez essayer CD-Writer
2.2 avec Aniplayer :
http://www.cyberus.ca/~anodyne/

 
Si vous avez une CENTurbo II et vous voulez enlever le patch DSP_IRQ.PRG
de votre dossier AUTO, S.V.P. lisez ANIPLAY.HYP Questions/r‚ponses.



Pour toutes questions e-mail: didier-mequignon@wanadoo.fr

Web: http://aniplay.atari.org

                  