I/O Errors

## CIO errors

128 - BREAK ABORT
129 - PREVIOUS OPEN
130 - NOT EXISTENT DEVICE
131 - WRITE ONLY
132 - INVALID COMMAND
133 - IOCB NOT OPEN
134 - BAD IOCB NUMBER
135 - READ ONLY
136 - END OF FILE
137 - TRUNCATED RECORD
138 - TIMEOUT ERROR
139 - DEVICE NACK ERROR
140 - FRAMING ERROR
141 - CURSOR OVERRANGE
142 - SIO OVERRUN
143 - SIO CHECKSUM
144 - DEVICE NONE
145 - BAD SCREEN MODE
146 - FUNCTION NOT IMPLEMENTED
147 - INSUFFICIENT SCREEN MEMORY

## SIO errors

150 - SERIAL PORT OPEN
151 - SERIAL PORT NOT OPEN
152 - BUFFER ERROR IN UPDATE
153 - UPDATE ERROR
154 - UPDATE ERROR

## DOS errors

160 - BAD DRIVE NUMBER
161 - TOO MANY FILES
162 - DISK FULL
163 - I/O ERROR
164 - BAD FILE NUMBER
165 - BAD FILENAME
166 - POINT ERROR
167 - FILE PROTECTED
168 - BAD COMMAND
169 - DIRECTORY FULL
170 - FILE NOT FOUND
171 - BAD POINT
172 - BAD VTOC
173 - BAD FORMAT
174 - DUPLICATE FILENAME
175 - BAD LOAD FILE
176 - PROHIBITED APPEND
177 - BAD DISK
Back (c) 1998-2004 Jindroush Last modified: Sun Dec 5 19:30:32 1999