# unit pokey

### POKEY unit

POKEY memory registers

## Register Variables:

name: | address: | type: | description:
--- | --- | --- | ---
pot0 | $d200 | byte |
pot1 | $d201 | byte |
pot2 | $d202 | byte |
pot3 | $d203 | byte |
pot4 | $d204 | byte |
pot5 | $d205 | byte |
pot6 | $d206 | byte |
pot7 | $d207 | byte |
allpot | $d208 | byte |
audf1 | $d200 | byte |
audc1 | $d201 | byte |
audf2 | $d202 | byte |
audc2 | $d203 | byte |
audf3 | $d204 | byte |
audc3 | $d205 | byte |
audf4 | $d206 | byte |
audc4 | $d207 | byte |
audctl | $d208 | byte |
stimer | $d209 | byte |
kbcode | $d209 | byte |
skres | $d20a | byte |
random | $d20a | byte |
potgo | $d20b | byte |
serout | $d20d | byte |
serin | $d20d | byte |
irqen | $d20e | byte |
irqst | $d20e | byte |
skctl | $d20f | byte |
skstat | $d20f | byte |