            segment .data
            align   16
    a       dq      3.25, 1.1
    b       dq      10.53, 2.2
    c       dq      0.0, 0.0

            segment .text
            global  main
    main:
            push    rbp
            mov     rbp, rsp
            movapd  xmm0, [a]   ; load 2 doubles from a
            subpd   xmm0, [b]   ; subtract a[0]-b[0] and a[1]-b[1]
            movapd  [c], xmm0   ; store 2 differences in c
            leave
            ret